**新建杭绍台铁路温岭至玉环线站温岭西站、玉环站**

**建筑概念设计方案征集**

====================================================

**第一次质疑/澄清文件**

日期： 2019年10月15日

致 ：

传真：

电话：

自 ： 中国铁路经济规划研究院有限公司

传真：010—51847483

电话： 010—51841933

关于：新建杭绍台铁路温岭至玉环线站温岭西站、玉环站建筑概念设计方案征集第一次质疑/澄清文件

页数：1+1

澄清文件：

1. 温岭西站车场由路基改为桥式，中心轨顶设计高程为15.037m，站房中心场坪设计高程为5.3m，站区百年洪水位4.56m。站房采用线正下式站型。